**Popis produktu**

vhodný na rušenie myší, potkanov a kún v jednej miestnosti

premenlivá ultrazvuková frekvencia

voliteľný 24 hodinový alebo iba nočný režim

opakovanie rušenia nastaviteľné v 3 krokoch

testovacie tlačidlo na kontrolu prevádzky

možno položiť na podlahu alebo zavesiť na stenu

možno prevádzkovať z batérií alebo z priloženého sieťového USB adaptéra

napájanie:

3 x 1,5 V (C) batéria, nie je príslušenstvom

USB sieťový adaptér 5 V / 500 mA