**Popis produktu**

pre systémy s plávajúcim kódom

pre systémy s fixným kódom

samostatne naprogramovateľné tlačidlá

rozsah frekvencie: 280-350/380-450/867-868 Mhz

materiál: ABS

napájanie: 1 x 3 (CR2032)