**Popis produktu**

70-250 V~ /1,5-36 V DC / 0-100 MOhm

sníma elektrické polia

bezdotyková kontrola AC/DC fázy alebo napätia

bezdotyková kontrola zariadenia pod napätím

kontrola prerušenia obvodu; kábla; fázy, nuly, uzemnenia, spínača

kontrola prevádzkyschopnosti žiarovky

kontrola polarity; batérie, akumulátora

červená a zelená LED kontrolka

zvuková signalizácia, nastaviteľná citlivosť

samotest, režim testovania batérie

napájanie: 2 x LR44 (1,5 V) batéria, je prísluš.