**Popis produktu**

bass: ∅100 mm PEI kónus

stred: ∅30 mm mylarový kalotový reproduktor

výška: ∅15 mm piezo výškový reproduktor

zaťažiteľnosť: 140 W (2 x 70 W max.)

frekvenčný prenos: 60-20.000 Hz

citlivosť: 86 dB