**Popis produktu**

bass: ∅130 mm PEI kónus

stred: ∅30 mm mylarový kalotový reproduktor

výška: ∅15 mm piezo výškový reproduktor

zaťažiteľnosť: 180 W (2 x 90 W max.)

frekvenčný prenos: 50-20.000 Hz

citlivosť: 87 dB