**Popis produktu**

bass: ∅165 mm PEI kónus

stred: ∅30 mm mylarový kalotový reproduktor

výška: ∅15 mm piezo výškový reproduktor

zaťažiteľnosť: 220 W (2 x 110 W max.)

frekvenčný prenos: 45-20.000 Hz

citlivosť: 88 dB