**Popis produktu**

pri otvorenom okne pomáha udržať studený vzduch vo vnútri a teplý vzduch vonku

jednoduchá montáž so suchým zipsom

montáž na každý sklápací a klasický typ okna

vývod hadice cez suchý zips

odolný materiál

dĺžka: 4 m

samolepiaci suchý zips je príslušenstvom

výborné použitie s mobilnou klimatizáciou ACM 9000 a ACM 12000