**Popis produktu**

"World to Europe"

východisková krajina: AUS/CHINA, IT, UK, CH, BRAZIL, USA, EURO (len neuzemnené)

štandard vidlice cieľovej krajiny: GS

vstupné napätie: 100-250 V

max. zaťažiteľnosť: 16 A

výkon:

100 V - 1600 W / 250 V - 4000 W