**Marketing szöveg**

**Termékleírás**

"Europe to UK"

használható földelt GS csatlakozós készülékekhez

indulás országának szabványa: GS

célország csatlakozójának szabványa: UK

bemeneti feszültség: 100-250 V

max terhelés: 7 A

teljesítmény: 100 V - 700 W / 250 V - 1750 W