**Popis produktu**

LCD displej

telo a sonda z nehrdzavejúcej ocele

so zobrazením teploty a času pečenia

tlačidlo zapnutia/vypnutia

teplotný rozsah od -30°C do +250°C (-22°F až +482°F)

delenie po 0,1°C / 0,1°F

celková dĺžka 22 cm pre bezpečnosť pri používaní

vhodné pre všetky druhy pevných alebo tekutých potravín

sonda s ochranným krytom

1 x 1,5 V LR44 batéria (nie je príslušenstvom)