**Popis produktu**

Kompletná vykurovacia jednotka, 2000 W

horčíková anóda (d18 x 110 mm)

smaltované vykurovacie teleso (2000 W)

silikónový tesniaci krúžok

priemer základne: 72 mm

dĺžka nosnej rúrky regulácie teploty: 145 mm