**Popis produktu**

135 mm

vyrobené z kvalitnej ocele

indukčne kalený hrot

drsná rukoväť z PVC

reže, odizoluje, zoviera, ohýba

hĺbka rezu v tvrdej oceli: 0,8 mm

hĺbka rezu v mäkkej oceli: 1,3 mm

hĺbka rezu v medi: 1,6 mm