**Popis produktu**

"Qdapter 360 USB"

dva prístroje v sete: Qdapter (s USB zásuvkou) a World to Europe

východisková krajina: AUS/CHINA, IT, UK, CH, BRAZIL, USA, EURO (len neuzemnené)

štandard vidlice cieľovej krajiny: Qdapter: AUS, BRAZIL, IT, CH, UK, USA; World to Europe: GS

vstupné napätie: 100-250 V

max. zaťažiteľnosť:

Qdapter: 10 A / Word to Europe: 16 A

výkon:

Qdapter: 100 V - 1000 W / 250 V - 2500 W, Word to Europe: 100 V - 1600 W / 250 V - 4000 W