**Popis produktu**

"Qplux Europe 5in1"

východisková krajina: Európa (Schuko)

štandard vidlice cieľovej krajiny: UK, USA, AUS/CHINA, CH, IT

vstupné napätie: 100-250 V

max. zaťažiteľnosť: 10 A

výkon:

100 V - 1000 W / 250 V - 2500 W