**Popis produktu**

230 mm

šesťstranné lisovanie ku koaxiálnym koncovkám

5 rozmerov: 1,73 / 2,49 / 5,41 / 6,48 / 8,15 mm

ku koaxiálnym káblom: RG 55 / 58 / 59 / 5 / 6

kliešte s aretovaným prevodom

pri chybnom lisovaní možnosť opravy

možnosť výberu zo 6 rôznych tlakov