**Popis produktu**

150 mm dlhá

rovná a s uhlom ohýbania 45°

drážkovaná úchytná plocha

izolovaná