**Popis produktu**

poistkový spodok a poistka F8A (∅5 x 20 mm)

zabudovaný kolískový spínač s podsvietením

12 - 24 V použiteľnosť, spájkovacia

za- a vypína, chráni prístroje