**Popis produktu**

rýchla reakcia, čas zahriatia 10 sekúnd, odpoveď < 5 sek

upozornenie zvukovou signalizáciou

rozsah: 0.000 – 0.019 % BAC

presnosť merania: 0,01 % BAC

LCD displej, automatické vypnutie

rozmery: 95 x 36 x 18 mm

napájanie: 2 x 1,5 (AAA) batéria, nie je príslušenstvom