**Popis produktu**

Výkon: 1500 W

5 nastavení teploty (25 °C, 45 °C, 55 °C, 60 °C, 70 °C)

2 nastavenia rýchlosti

Ionizátor

Senzor NTC

Rýchlosť bezkefového motora: až 110 000 ot/min

LED displej

Hlučnosť: max. 68 dB

Napájanie: 220–240 V (AC), 50–60 Hz

Dĺžka napájacieho kábla: 2 m

Rozmery (V×Š×H): 97×70×270 mm

Hmotnosť: 570 g (bez príslušenstva)

Príslušenstvo: koncentračná tryska, stylingová tryska, tryska na jemné sušenie,

difúzna tryska, tryska s Coandovým efektom, cestovná taška