**Popis produktu**

ovládanie aj TUYA smart aplikáciou

prietok vzduchu: 150 m3/h

do miestnosti s rozlohou max. 18 m2

HEPA filter

funkcia anion, vysoká, stredná, nízka rýchlosť ventilátora zapínateľná aj dotykovými tlačidlami

upozornenie na výmenu filtra na prístroji, počet zostávajúcich dní v aplikácii

vzduchový filter (AIR 18 WIFI/S) je príslušenstvom

napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 28 W

rozmery: ∅213 x 280 mm