**Popis produktu**

malý, zabudovateľný, možnosť skrytého umiestnenia

audio vstup: stereo BT spojenie (v4.1)

stereo reproduktorový výstup: skrutková radová svorka

hlasitosť a tón regulovateľný na zdroji signálu BT

20 Hz- 20.000 Hz

2 x 15 W / 4 Ohm

2 x 10 W / 8 Ohm

napájanie: sieťový kábel

rozmery: 155 x 36 x 54 mm