**Popis produktu**

BEZDRÔTOVÝ PRENOS ZVUKU AJ PRE STARÉ ZARIADENIA  
prepínateľný BT prijímač alebo BT vysielač   
káblová „tranzitná” funkcia (ByPass)   
digitálno-analógový audio prevodník   
analógovo-digitálny audio prevodník   
môžu byť pripojené dve BT zariadenia súčasne   
pre káblové a bezdrôtové slúchadlá   
1,8” displej: už žiadne slepé párovanie   
pre všestranné rozšírenie HiFi systémov   
audio vstup: ∅3,5 mm zásuvka, Toshlink   
audio výstup: ∅3,5 mm zásuvka, Toshlink   
napájanie: USB-C zásuvka   
príslušenstvo: USB-C a 3,5 mm - 3,5 mm kábel, optický pripojovací kábel   
odporúčaný adaptér: SA 24USB, SA 50USB