**Popis produktu**

2in1: pre klasické a profesionálne systémy

pripojiteľný k prístrojom s 4-8 Ohm výstupom

pripojiteľný k 70/100/110 V~zvukovým systémom

nastaviteľná hlasitosť: 10 W – 20 W – 40 W

2- pásmový bass-reflex Hi-Fi reprobox

hodvábny kalotový výškový reproduktor

zosilnený ABS plast, kovová mriežka

používanie v stojacej aj ležiacej polohe

možnosť montáže na stenu a strop

možnosť nakloniť a otáčať dokola

skrutková káblová prípojka

zaťažiteľnosť: 60 W / 8 Ohm, 40 W / 100 V~

rozmery / hmotnosť: 200 x 285 x 190 mm / 2,9 kg