**Popis produktu**

bezdrôtový

2-fázový stmievací modul, ktorý možno skryť za nástennú armatúru

slúži na ovládanie rôznych 230 V spínacích obvodov a na nastavenie svietivosti

ZigBee 3.0

max. 10 A / elek. obvod

rozmery: 18 x 47 x 52 mm