**Popis produktu**

farba transparentná

nerozoberateľná

použiteľné od: -35 – 85°C

odoláva kyseline, lúhu, UV žiareniu

neopotrebováva sa, použiteľné aj vo vonkajšom prostredí

100 mm / 2,5 mm

50 ks/bal.