**Popis produktu**

farba transparentná

nerozoberateľná

použiteľné od: -35 – 85°C

odoláva kyseline, lúhu, UV žiareniu

neopotrebováva sa, použiteľné aj vo vonkajšom prostredí

200 mm / 3,5 mm

50 ks/bal.