**Popis produktu**

farba transparentná

nerozoberateľná

použiteľné od: -35 – 85°C

odoláva kyseline, lúhu, UV žiareniu

neopotrebováva sa, použiteľné aj vo vonkajšom prostredí

300 mm / 4,8 mm

25 ks/bal.