**Popis produktu**

stredobasy: Ø130 mm PP kónus

výšky: Ø30 mm MYLAR kalotový reproduktor

zaťažiteľnosť: 150 W (2 x 75 W max.)

frekvenčný prenos: 50-20.000 Hz

citlivosť: 89 dB