**Popis produktu**

bass: 6 x 9” PP kónus

stredovýška: Ø35 mm MYLAR kalotový reproduktor

výška: Ø27 mm PIEZO výškový reproduktor

zaťažiteľnosť: 240 W (2 x 120 W max.)

frekvenčný prenos: 40-20.000 Hz

citlivosť: 92 dB