**Popis produktu**

výkon: 2000 W

nominálny objem: 93 litrov

dá sa ovládať na diaľku pomocou aplikácie Smart Home

ochrana voči vode: IPX4

možno namontovať na stenu vertikálne aj horizontálne

ovládacia plocha s dotykovými tlačidlami a LED displejom

pri vodorovnej inštalácii sa dá ovládaciu plochu otočiť

2 smaltované nádrže na vodu

prevádzka s 1 alebo 2 nádržami

smaltované medené vykurovacie teleso

kapilárny termostat

teplotný rozsah: 30-75°C

max. prevádzkový tlak: 0,75 MPa

uzemnená pripojovacia vidlica

dĺžka napájacieho kábla: 115 cm

rozmery horčíkovej anódy: ∅20 x 235 mm

rozmery: 569 x 902 x 295 mm

energetická trieda: B