**Popis produktu**

dosah na otvorenom teréne: cca. 80-100 m

možnosť používať až so 4 tlačidlami

256 rôznych digitálnych kódov

individuálne vopred kódovaný

nastavenia sa nevymažú ani v prípade výpadku elektriny

prevádzková frekvencia: 433,9 MHz

regulácia hlasitosti

zabudovaná sieťová zásuvka pre ďalšie prístroje: max. 13 A

LED kontrolka prevádzky na vnútornej jednotke

napájanie: tlačidlo: 1 x CR2032 [3 V] batéria (prísl.) zvonček: 230 V∼/50 Hz

rozmery: vnútorná jednotka: 125 x 70 x 40 mm; tlačidlo: 33 x 85 x 25 mm