**Popis produktu**

na nahradenie stratených, pokazených bezdrôtových tlačidiel

alebo v prípade montáže k viacerým vchodovým dverám

súzvuk vylúčený

dosah na otvorenom teréne: cca. 200 m

256 rôznych digitálnych kódov

IP44 ochrana tlačidla

prevádzková frekvencia: 433,9 MHz

DB 108, DB 118, DB 128, DB 208, DB 218, DB 228, DB 268,

DB 442, DBS 1001DC, DB 1001DC, DB 1002AC, DB 1501AC,

DB 1502DC, DB 1503AC

napájanie: tlačidlo: 1 x CR 2032 (3 V) batéria,

je príslušenstvom

rozmery: 27 x 76 x 16 mm