**Popis produktu**

dosah: max. 150 m

hlasitosť: max. 84 dB, 6 rôznych melódií

LED signalizačné svetlo pri zvonení

nastaviteľná hlasitosť

tlačidlo: IP55 ochrana

frekvencia: 868 MHz

napájanie zvončeka: 4 x 1,5 V (AA) LR6 batéria, nie je príslušenstvom

napájanie tlačidla: 1 x 3 V (CR2032) batéria, je príslušenstvom

rozmery:

vnútorná jednotka: 110 x 70 x 40 mm

tlačidlo: 70 x 30 x 15 mm