**Popis produktu**

dosah: max. 200 m

hlasitosť: max. 90 dB, 8 rôznych melódií

možnosť načasovať tichý režim: 3, 6, 9, 12 hodín

stroboskopické LED osvetlenie rámu

LED signalizačné svetlo pri zvonení

nastaviteľná hlasitosť

tlačidlo: IP55 ochrana

frekvencia: 868 MHz

napájanie zvončeka: 4 x 1,5 V C (LR14) batéria, nie je príslušenstvom

napájanie tlačidla: 1 x 3 V (CR2032) batéria, je príslušenstvom

rozmery:

vnútorná jednotka: 125 x 125 x 40 mm

tlačidlo: 70 x 30 x 15 mm