**Popis produktu**

dosah: max. 150 m

hlučnosť: max. 84 dB

6 melódií

LED signalizačné svetlo pri zvonení

nastaviteľná hlasitosť

tlačidlo s ochranou IP55

frekvencia: 868 MHz

napájanie zvončeka: 4 x 1,5 V (AA) batéria, nie je príslušenstvom

napájanie tlačidla: 1 x 3 V (CR2032) batéria, je príslušenstvom

rozmery: vnútorná jednotka: 116 x 116 x 37,5 mm, tlačidlo: 42 x 42 x 18,5 mm