**Popis produktu**

rukoväť: gumená, otočná hlavica, 110 mm dlhá

28 mm dlhé, Cr-V bity

(ploché) 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4 mm

(phillips) PH000, PH00, PH0, PH1

(pozidrive) PZ0, PZ1

(torx) T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20

(šesťhranné) 0.7, 0.9, 1, 1.3, 1.5, 2, 2.5, 3, 4

praktické puzdro na zavesenie