**Popis produktu**

možnosti rozšírenia setu DPV 27 a DPV 270: 2 kamerové vonkajšie jednotky a 3 vnútorné jednotky s monitorom

vyhotovenie fotografie alebo video-nahrávky o návštevníkovi automatické a manuálne nahrávanie

vonkajšia jednotka montovaná na stenu (IP44)

nočný režim kamery so skrytými infračervenými LED

svietiace tlačidlo zvončeka a hliníkový predný panel

otvorenie brány v prípade používania elektrickej zámky (opcia) regulovateľná citlivosť mikrofónu a hlasitosť hovoru

4-žilový kábel medzi jednotkami

príslušenstvo: rám proti dažďu, prepojovací kábel (~10 m), inštalačný materiál

napájanie: z monitora DPV 270 (+12 V)

rozmery:~80 x 160 x 30 mm