**Popis produktu**

Plnohodnotný systém vchodového videotelefónu

Internetové pripojenie odkiaľkoľvek z celého sveta

3in1: vchodový videotelefón + SMART funkcie + otvárač zámky a brány

Vnútorná jednotka s bezdrôtovým pripojením na internet

7” LCD extra plochý monitor s dotykovými tlačidlami

4-žilové klasické prepojenie medzi kamerou a obrazovkou

Otvorenie zámky alebo brány na diaľku, nezávisle od seba

Nočné osvetlenie s infračervenými LED

Automatické prepnutie na citlivejší čiernobiely režim v tme

Manuálne vyhotovenie fotografie alebo videonahrávky o návštevníkovi

Možnosť pozrieť spätne všetky udalosti na telefóne, denník

Možnosť rozšíriť o mobilné telefóny, tablety Android (4.1+) a iOS (7.1+) pre príslušníkov rodiny (8 ks)

Príslušenstvo: ochranný rám, nástenný držiak pre monitor, cca. 15 m 4-žilový vodič, príslušenstvo pre inštaláciu, sieťový adaptér (12 V=! / 1,1 A)

Rozmery vonkajšej jednotky: 52 x 130 x 47 mm

Rozmery vnútornej jednotky: 215 x 152 x 19 mm