**Popis produktu**

objem nádoby: 15 l

sací výkon: 12 KPa (230 V~)

prietok vzduchu: 42,5 l/s

hadica: ∅48 mm x 2,1 m

príslušenstvo: hadica, predlžovacia hadica, filter Clean ConnectTM, vrecko na prach, všeobecná hlavica, štrbinová hubica, hubkový filter, adaptér na náradie

typ vrecka na prach: DXVA19-4204

sieťový kábel s gumovou izoláciou:4,85 m

napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 1100 W