**Popis produktu**

na kontrolu gombíkových, tužkových a 9 V článkov

1,5 Volt / 9 Volt max. (AG, AAA, AA, C, D, 6LR61)

jednoduchá, rýchla, prehľadná obsluha

test zaťaženia

rozmery: 110 x 60 x 25 mm