**Popis produktu**

podľa štandardu EN 14604

zabudovaný optický senzor dymu

testovací režim

signalizácia konca životnosti prístroja

napájanie: zabudovaný akumulátor: 3 V, lítiový, očakávaná -prevádzka: 10 rokov

prevádzková teplota: +4°C - +38°C

očakávaná životnosť prístroja: 10 rokov

záruka: 5 rokov

rozmery: ∅11,8 x 3,2 cm