**Popis produktu**

Zaznie varovný signál, keď okolitá teplota v miestnosti vstúpne na 54 - 65°C.

testovací režim

signalizácia konca životnosti batérie

napájanie: 2 x 1,5 V (AA), vymeniteľná batéria (2 ks sú príslušenstvom)

prevádzková teplota: +4 °C - +38 °C

očakávaná životnosť: cca. 5 rokov

očakávaná životnosť prístroja: 10 rokov

záruka: 5 rokov

rozmery: ∅11,8 x 4,1 cm