**Popis produktu**

2 stupne ohrievania: 600 W / max. 1200 W

IPX4 ochrana pred striekajúcou vodou

šnúrový spínač

montovateľný na stenu

masívne kovové telo

nastaviteľný sklon

napájanie: 230 V-50 Hz