**Popis produktu**

3 stupne ohrievania: 650 W / 1350 W / 2000 W

vysoký pomer žiarivého tepla

IPX4 ochrana pred striekajúcou vodou

ideálny na ohrievanie vzduchu na terase

v prípade prevrhnutia sa vypne

tichá prevádzka

nehrdzavejúci stojan

hmotnosť: 8 kg

dĺžka napájacieho kábla: 1,8 m

napájanie: 230 V~ / 50 Hz