**Popis produktu**

na vnútorné použitie

1000 W výkon

kvalitný kovový kryt s kovovými nožičkami

ovládanie dotykovými tlačidlami a aplikáciou TUYA

270° uhol infračerveného žiarenia

automatické vypnutie v prípade prevrhnutia

povrchová teplota: ~90 °C

ochrana proti prehriatiu

napájanie: 220-240 V~ 50 Hz