**Popis produktu**

55 ks SMD 2835 LED

svietivosť: 1100 lm / 6000 K

materiál: ABS, PC

dvojstranný solárny panel: 6,5 Wp + 4,5 Wp monokryštalický silikón

zabudovaný Li-ion akumulátor, 18650 / 7200 mAh / 3,7 V

PIR pohybový senzor 120°, max. 8 m

USB nabíjacie zásuvky: 5 V /0,5 A

nastaviteľné priebežné svetlo, detekcia pohybu alebo kombinovaná funkcia

dĺžka kábla: 2,8 m

rozmery:

szolár panel:20,6 x 30,5 x 1 cm

reflektor: 13 x 19,3 x 3,5 cm

Svetelné zdroje LED vo svietidle sa nedajú vymeniť.