**Popis produktu**

40 ks SMD 2835 LED

svietivosť: 1600 lm / 6000 K

materiál: ABS, PC

solárny panel: 9,5 Wp monokryštalický silikón

zabudovaný Lithium akumulátor pack, 18650 / 5400 mAh / 7,4 V

PIR pohybový senzor 120°, max. 3-8 m

program samoregulácie

mimoriadne dlhý prevádzkový čas

nastaviteľný uhol sklonu: hore 20°, dole 10°

jednoduchá montáž na stenu, rovný (max. ∅60 mm), alebo oblúkový (max. ∅50 mm) stĺp

rozmery: 23,2 x 49,2 x 5,8 cm

Svetelné zdroje LED vo svietidle sa nedajú vymeniť.