**Popis produktu**

na vnútorné použitie

s MICA (doskovitý silikátový minerál) panelmi

2 stupne ohrievania: 1000 W / 1500 W

rýchlo sa zahrieva

ovládanie elektronickými tlačidlami a diaľkovým ovládačom

automatické vypnutie v prípade prehriatia alebo prevrhnutia

vysoký pomer sálavého tepla

digitálny termostat

tichá prevádzka

jednoduché premiestnenie pomocou koliesok

držiak kábla

napájanie: 220-240 V~ 50/60 Hz