**Popis produktu**

100 W výkon - 6 tyčí na uteráky

voľne stojace alebo nástenné prevedenie

IPX1 ochrana pred zvisle padajúcimi kvapkami vody

automatické vypnutie v prípade prehriatia

rozmery: montovaný na stenu: 54 x 86 x 10,2 cm

s podstavcom: 54 x 91 x 35,3 cm