**Popis produktu**

vonkajší senzor teploty (433,92 MHz), max. dosah na otvorenom teréne: 60 m

obsluha vonkajšieho senzora 1 ks (príslušenstvo: HCKK 05)

zobrazenie maximálnych a minimálnych hodnôt

rozsah merania teploty, vnútorný: -9 – +50 °C, vonkajší: -50 – +70 °C

12/24 hod. zobrazenie času

možnosť zavesenia na stenu alebo umiestnenia na stôl

napájanie 4 x 1,5 V (AAA) batéria (nie je príslušenstvom)

Toto zariadenie je vhodné na používanie v členských štátoch Európskej únie.